	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Игровой комплекс
Примерный эскиз
[image: R 101]
	Конструктивно игровой комплекс должна представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек и различных встраиваемых элементов. 
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры окрашены влагостойкой акриловой краской. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Ширина (мм) 
	12467 (±50)

	
	
	Длина (мм)
	11083 (±50)

	
	
	Высота (мм)
	5401 (±50)

	
	
	Комплектация

	
	
	Крыша 1, шт.
	1

	
	
	Крыша 2, шт.
	2

	
	
	Крыша 3, шт.
	3

	
	
	Площадка 900, шт.
	12

	
	
	Лестница входная 1250 мм, шт.
	1

	
	
	Лестница входная 950 мм, шт.
	2

	
	
	Горка прямая 950 мм, шт.
	1

	
	
	Горка прямая 1250 мм, шт.
	4

	
	
	Горка спиральная 1550 мм, шт.
	2

	
	
	Площадка спиральной горки, шт.
	2

	
	
	Переход прямой, шт.
	5

	
	
	Переход ступенчатый, шт.
	1

	
	
	Лаз змейка, шт.
	1

	
	
	Лаз выгнутый с канатом, шт.
	1

	
	
	Лаз круговой наклонный, шт.
	2

	
	
	Лаз круговой вертикальный, шт.
	1

	
	
	Стойка, шт.
	38

	
	
	Ограждение 900 мм (1), шт.
	11

	
	
	Ограждение 900 мм (3), шт.
	1

	
	
	Ограждение 900 мм (4), шт.
	2

	
	
	Ограждение 900 мм (5), шт.
	2

	
	
	Ограждение 1800 мм, шт.
	10

	
	
	Ограждение площадки, шт.
	1

	
	
	Ограждение горки (650, 950)
	1

	
	
	Ограждение горки (1250, 1550)
	6

	
	
	Крыша 1 и 2

	
	
	Крыши 1 и 2 должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм четырехгранными в красно-зеленой гамме в стиле кремлевских башен. Крыша 1 должна быть с изображением кремлевских курантов с четырех сторон. Крыши 2 должны быть без изображения кремлевских курантов. Габаритные размеры крыши 1 должны быть не менее 1262*1262*2285 мм, габаритные размеры крыши 2 должны быть не менее 1262*1262*1987 мм.

	
	
	Крыша 3

	
	
	Крыша должна быть изготовлена в виде четырехгранной пирамиды и нижней квадратной накладки. Четыре грани пирамидальной части крыши должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм зеленого цвета в виде треугольников размерами не менее 1050*770 мм. Между гранями пирамиды должны быть установлены декоративные ребра, изготовленные из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм высотой не менее 1065 мм желтого цвета. Снизу к пирамиде должны крепиться накладки высотой не менее 350 мм, изготовленные из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм белого цвета.

	
	
	Площадка 900

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм (±10 мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм.

	
	
	Лестница входная 1250 мм

	
	
	Лестница должна состоять из:
- перила – 2 шт.
- боковина – 2 шт.,
- ступень – 5 шт.,
- борт - 1 шт.
Габариты лестницы должны быть 1024*957*2349 мм (±20 мм). Перила лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм длиной не менее 1500 мм (в развернутом состоянии). К перилам при помощи резьбовых соединений должны крепиться боковины ромбовидной формы, изготовленные из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. В боковинах должны быть расположены три декоративных овальных отверстия размерами не менее 60*380 мм. Габаритные размеры боковин не менее 915*1887 мм. Ступени размерами не более 170*500 мм должны быть изготовлены из полиэтилена НД. Ступени должны крепиться к металлическим кронштейнам посредством резьбовых соединений. Кронштейны должны быть изготовлены из металлического листа толщиной не менее 2 мм, длина кронштейнов не менее 502 мм, ширина не менее 110 мм. Кронштейны должны крепиться к боковинам лестницы посредством резьбовых соединений. В целях безопасности, для исключения случаев застревания одежды и частей тела ребенка между площадкой и последней ступенью должен быть установлен вертикальный борт размерами не менее 65*610 мм, изготовленный из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм, закрывающий отверстие между ступенями.

	
	
	Лестница входная 950 мм

	
	
	Лестница должна состоять из:
- перила – 2 шт.
- боковина – 2 шт.,
- ступень – 4 шт.,
- борт - 1 шт.
Габариты лестницы должны быть 1024*786*2147 мм (±20 мм). Перила лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм длиной не менее 1500 мм (в развернутом состоянии). К перилам при помощи резьбовых соединений должны крепиться боковины ромбовидной формы, изготовленные из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. В боковинах должны быть расположены одно декоративное овальное отверстие размерами не менее 60*380 мм. Габаритные размеры боковин не менее 751*1689 мм. Ступени размерами не более 170*500 мм должны быть изготовлены из полиэтилена НД. Ступени должны крепиться к металлическим кронштейнам посредством резьбовых соединений. Кронштейны должны быть изготовлены из металлического листа толщиной не менее 2 мм, длина кронштейнов не менее 502 мм, ширина не менее 110 мм. Кронштейны должны крепиться к боковинам лестницы посредством резьбовых соединений. В целях безопасности, для исключения случаев застревания одежды и частей тела ребенка между площадкой и последней ступенью должен быть установлен вертикальный борт размерами не менее 65*610 мм, изготовленный из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм, закрывающий отверстие между ступенями.

	
	
	Горка прямая 950 мм

	
	
	Горка 950 должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
 Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2080*394*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1253 мм и участка торможения длиной не менее 444 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=260 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 1840*992*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 150 мм.

	
	
	Горка прямая 1250 мм

	
	
	Горка 1250 должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2950*685*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1730 мм и участка торможения длиной не менее 510 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2333*1820*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм.

	
	
	Горка спиральная 1550мм

	
	
	Горка спиральная должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- стойки – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности. 
Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 810 мм, участка скольжения длиной не менее 2630 мм, выполненной в виде спирали, и участка торможения длиной не менее 775 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Радиус спирали по осевой линии горки вокруг центральной стойки должен быть R=370 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать три градуса.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 356 мм.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 1550*1480*2241 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
К центральной стойке спиральной горки должна устанавливаться стойка для монтажа.

	
	
	Площадка спиральной горки

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила, ограждений, стоек и крепежных элементов. 
Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм (±10 мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм.
Ограждения должны состоять из боковины и четырех хомутов.
Боковина должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.
Боковина должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Стойки должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевой канавкой для точной установки каркаса настила. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами.

	
	
	Переход прямой

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 1800*900 мм (±10 мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 1800*900 мм.

	
	
	Переход ступенчатый

	
	
	Переход ступенчатый должен состоять из:
- боковина – 2 шт.,
- ступень -  5 шт.
Боковина ромбовидной формы размерами не менее 1900*1471 мм, изготовленная из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. В боковине по требованиям безопасности для создания возможности наблюдения за детьми должны быть предусмотрены не менее трех вертикальных сквозных отверстий овальной формы размерами не менее 60*380 мм на расстоянии не более 550 мм между осями отверстий. К боковинам при помощи металлических уголков должны крепиться ступени размерами не менее 325*572 мм, изготовленные из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 30 мм. 

	
	
	Лаз змейка

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- стойка – 1 шт.;
- скоба 1 – 5 шт.;
- скоба 2 – 1 шт.;
- хомут – 2 шт.
Габаритные размеры лаза должны быть не менее 1026*430*1975 мм.
Центральная стойка лаза длиной не менее 2397 мм, не более 2402 мм должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. В верхней части стойки должен быть вырез радиусом не менее 17 мм и приварена по периметру прилегания к скобе 2 посередине. Скоба 2 представляет собой изогнутую в виде буквы «П» трубу длиной не менее 1336 мм, длина центральной части скобы должна составлять не менее 935 мм, длина боковых частей не менее 290 мм, длина между осями боковых частей должна составлять 900 мм, радиус гиба должен составлять не более 100 мм.  Скобы 1 должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм. Скоба 1 должна представлять собой изогнутую в виде буквы «П» трубу длиной не менее 820 мм, длина центральной части скобы 1 должна составлять не менее 327 мм, длина боковых частей не менее 306 мм, длина между осями боковых частей должна составлять 300 мм, радиус гиба должен составлять не более 50 мм. На торцах скоб 1 должны быть вырез радиусом не менее 17 мм. Скобы 1 приварены к центральной стойке по периметру прилегания в одной плоскости с противоположных сторон стойки, расстояние между осью скобы 2 и осью верхней скобы 1 не должно превышать 300 мм.

	
	
	Лаз выгнутый

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- боковина левая – 1 шт.;
- боковина правая – 1 шт.;
- ступень – 13 шт.;
Габаритные размеры лаза должны быть не менее 900*750*915м. Ступени размерами не более 100*750 мм, не более 102*750 мм должны быть изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 30 мм. Ступени должны закрепляться на опорах боковин посредством не менее двух болтовых соединений каждая. Расстояние между осями боковин в готовом лазе должно быть не более 530 мм. Опоры боковин должны быть изготовлены из металлической профильной трубы размерами не менее 50*25*2 мм длиной 1415 мм. Готовый каркас боковины должен представлять собой сектор круга с радиусом r=740 мм с вертикальным прямым отрезком не более 125 мм и горизонтальным прямым отрезком не более 100 мм. К верхней части каркаса боковины должна быть приварена по периметру прилегания металлическая планка, посредством которой лаз выгнутый должен крепиться к каркасу площадки болтовыми соединениями

	
	
	Лаз круговой наклонный

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
-  поручень лаза – 2 шт.; 
- поручень – 6 шт.;
- угольник лаза наклонного – 2 шт.;
- дуга – 2 шт.;
- скоба лаза – 6 шт.;
- хомут – 2 шт.
Поручень лаза состоять из металлической трубы размерами не менее 40*3 мм (наружный диаметр 48 мм) длиной не менее 1700 мм. К каждому поручню лаза должны быть приварены по три поручня, изготовленных из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм длиной 926 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Прямой горизонтальный отрезок поручня должен составлять не менее 173 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 277 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 300 мм. Поручни должны быть приварены к трубе вертикально, с внутренней её стороны по месту прилегания, крайний поручень -  на расстоянии не более 64 мм от торца поручня лаза; расстояние между осями соседних поручней должно быть не более 300 мм.
Нижние скобы лаза должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм длиной 1182 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Прямой горизонтальный отрезок скобы должен составлять не менее 428 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 277 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 555 мм. Оба конца скобы на расстоянии 50 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 20,5 мм для беспроблемной установки в поручни двух соседних поручней лазов и закрепляться посредством резьбовых соединений. 
Для присоединения к каркасу площадки в оба поручня лаза с одного конца устанавливаются и закрепляются посредством резьбовых соединений нижние части двух дуг, изготовленные из металлической трубы размерами не менее 40*3 мм.  Для беспроблемной установки в поручни лазов нижние части этих дуг на расстоянии 80 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 40 мм.
Дуги должны быть изогнуты под углом 55 градусов. Верхние части дуг должны быть присоединены к хомутам посредством резьбовых соединений для установки к каркасу площадки.
Для присоединения к грунтозацепам в нижние торцы обоих поручней лаза устанавливаются и закрепляются посредством резьбовых соединений угольники лаза, изготовленные из металлической трубы размерами не менее 40*3 мм.  Для беспроблемной установки в поручни лазов верхние части угольников на расстоянии 80 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 40 мм.
Нижние части угольников устанавливаются в грунтозацепы и закрепляются посредством резьбовых соединений.

	
	
	Лаз круговой вертикальный

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- труба гнутая – 2 шт.; 
- поручень – 2 шт.;
- скоба лаза – 8 шт.,
Поручни и скобы лаза должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 26,8*2,8 мм. Поручни должны быть изготовлены из отрезка трубы длиной не менее 925 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Два горизонтальных отрезка поручней должны быть длиной не более 355 мм в длину, расстояние между осями двух горизонтальных отрезков поручня должно быть не менее 300мм. Скобы лаза должны быть изготовлены из отрезка трубы длиной не менее 1165 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Два горизонтальных отрезка скоб должны быть не более 355 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 555 мм. Оба конца скобы на расстоянии 50 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 20,5 мм для последующей установки в торцы поручней и закрепления посредством резьбовых соединений. Оба торца поручней лаза должны быть приварены к стойке лаза. Скобы должны соединять между собой стойки лаза следующим образом: один из торцов скобы должен быть соединен посредством резьбового соединения с торцом поручня одной из стоек, второй торец скобы должен быть соединен посредством резьбового соединения с торцом аналогично расположенного поручня второй стойки. Следующая скоба должна соединять посредством резьбовых соединений свободные торцы поручней лазов.
[bookmark: _GoBack]Стойка лаза должна состоять из верхней и нижней части. Верхняя часть стойки лаза должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 48*3 мм длиной не менее 1041 мм в виде буквы «Г», верхний горизонтальный участок должен быть длиной не менее 314,5 мм, вертикальный участок не менее 832,5 мм. На расстоянии не более 70 мм от нижнего торца верхней стойки лаза металлическая труба должна быть обжата для последующего соединения с нижними стойками лаза. К каждой стойке лаза верхней части должны быть присоединены по одному поручню. Соединять верхние части стоек лаза должны две скобы. Нижняя часть стойки лаза должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 48*3 мм длиной не менее 1680 мм. К каждой стойке лаза нижней части лаза кругового вертикального должны быть приварены по три поручня. Стойки лаза нижней части должны быть соединены между собой шестью скобами. Нижний поручень должен быть расположен на расстоянии не более 100 мм от нижнего торца стойки лаза. 
Для крепления к стойкам комплекса используется гнутая металлическая труба с закрепленными к ней хомутами. Труба гнутая должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 48*3 мм длиной не менее 381 мм и согнута под углом 150 градусов.

	
	
	Ограждение 900 мм (1), шт.

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из боковины и хомутов
Боковина должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Боковина должна иметь размеры не менее 765*815 мм. В центре боковины должны быть выполнены два вертикальных овальных отверстия размерами не менее 80*300мм с радиусом закругления сверху и снизу не менее 40 мм.

	
	
	Ограждение 900 (3), шт.

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны лаза выгнутого и представляет собой поперечину длиной не менее 747 мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомутов, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке комплекса. К поперечине посередине прикрепляется скоба, изготовленная из металлического прута диаметром не менее 8 мм, к которой крепится обжатый в верхней части канат длиной не менее 2200 мм.

	
	
	Ограждение 900 (4), шт.

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны лаза кругового. Представляет собой поперечину длиной не менее 747 мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомутов, с помощью которых происходит фиксация ограждения к стойке комплекса.

	
	
	Ограждение 900 (5), шт.

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны лаза-змейки и представляет собой поперечину не менее 747 мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомутов, с помощью которых происходит фиксация ограждения к стойке комплекса. Две стойки длиной не менее 757 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм толщиной не менее 2,8 мм. Верхние части стоек должны быть приварены по периметру прилегания к поперечине. Нижние части стоек должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений. Расстояние между осями стоек должно составлять не менее 630±10 мм.

	
	
	Ограждение 1800, шт.

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из боковины и хомутов
Боковина должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. Боковина должна иметь размеры не менее 880*1665 мм. Верхний торец боковины должен быть обработан треугольными зубцами. Боковины должны быть красного цвета и декорированы белыми кремлевскими зубцами.

	
	
	Ограждение площадки

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного перехода с площадки на площадку при изменении их уровней и должно состоять из пластины, изготовленной из фанеры ФОФ толщиной не менее 15 мм габаритами не менее 295х710 мм.

	
	
	Стойка

	
	
	Стойки комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяется площадка 900.

	
	
	Ограждение горки (650, 950)

	
	
	Должно представлять собой две панели из листа HDPE толщиной не менее 19 мм. Панель должна иметь габаритные размеры 112,5*220 мм.
Панели должна крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
Крепление к горке должно быть выполнено с помощью резьбового соединения к плоскости крепления ската горки к площадке.

	
	
	Ограждение горки (1250, 1550)

	
	
	Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку. 
Должно представлять собой панель из листа HDPE толщиной не менее 19 мм.
Панель должна иметь габаритные размеры 765*356 мм.
Верхняя часть панели должна быть скруглена радиусом 750 мм. В панели должны быть выполнены 2 овальных отверстия размерами 135*50 мм.
Панель должна крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
Крепление к горке должно быть выполнено с помощью резьбового соединения к закладным гайкам в горке.
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