	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Спортивное оборудование
Примерный эскиз
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	Внешние размеры

	
	
	Высота (мм) ± 20 мм
	1900

	
	
	Длина (мм) ± 20 мм
	1020

	
	
	Ширина (мм) ± 20 мм
	1460

	
	
	Комплектация

	
	
	Платформа «Шаги», шт.
	2 

	
	
	Поручень, шт.
	2

	
	
	Обойма, шт.
	8

	
	
	Стойка 1200 мм, шт.
	4

	
	
	
	

	
	
	Платформа «Шаги»

	
	
	Платформа «Шаги» должна состоять из двух отводов, перекладины, четырех опор. К металлической перекладине длиной не менее 1680 мм, которая должна быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 48 мм с толщиной стенки не менее 3 мм, должны быть присоединены посредством болтовых соединений четыре грунтозацепа длиной не менее 595 мм, выполненные из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм. Грунтозацепы должны быть присоединены на расстоянии 365 мм между собой и на расстоянии 260 мм от стоек. К нижним торцам грунтозацепов для обеспечения более жесткой установки при монтаже изделия в грунт должны быть приварены балки длиной не менее 150 мм, изготовленные из металлической профильной трубы 40*25 мм. На каждую перекладину должны быть установлены по 4 пластиковые опоры для ног на расстоянии 365мм между осями опор. Опоры представляют собой изделия из особо прочного пластика, форма опор – треугольник с закругленными углами. Опоры должны быть закреплены на перекладине на высоте не менее 355 мм над уровнем земли. 
[bookmark: _GoBack]Две платформы «Шаги» должны быть установлены на расстоянии не менее, чем 900 мм по осям стоек. Расстояние между осями грунтозацепов параллельных платформ «Шаги» не должно превышать 570 мм.

	
	
	Стойка

	
	
	Стойка шагохода должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации уникальных обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяются площадки и все встраиваемое оборудование комплекса.

	
	
	Поручень

	
	
	На высоте не более 900 мм, не менее 895 мм от уровня установки пластиковых опор шагохода между стойками платформы «Шаги» должен быть установлен при помощи обойм и резьбовых соединений поручень длиной не менее 1680 мм, изготовленный из металлической трубы размерами не менее 32*2,8 мм.
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