	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Стойка для сушки белья
Примерный эскиз
[image: Romana 305]
	Внешние размеры (в статичном положении)

	
	
	Длина, мм (±20 мм)
	2300

	
	
	Ширина, мм (±20 мм)
	48

	
	
	Высота, мм (±20 мм)
	2000

	
	
	Комплектация

	
	
	Стойка, шт. 
	2

	
	
	Перекладина, шт. 
	1

	
	
	Описание конструкции

	
	
	[bookmark: _GoBack]Стойка для сушки белья предназначена для установки на дворовых территориях, территориях зон отдыха. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. Соответствуют требованиям современного дизайна. Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Изделие должно быть изготовлено из двух стоек и металлической перекладины. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек в грунт в колодцы глубиной не менее 600 мм.

	
	

	
	Стойка
	Стойки длиной не менее 2300 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 48 мм с толщиной стенки не менее 3 мм.

	
	Перекладина
	Перекладина должна состоять из балки, двух вварышей и не менее, чем одиннадцати крючков. Балка длиной не менее 2300 мм должна быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 48 мм с толщиной стенки не менее 3 мм.  К балке должны быть приварены вварыши длиной не менее 270 мм, изготовленные из металлической трубы диаметром не менее 48 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Свободные торцы вварышей должны быть обработаны до диаметра не более 40,5 мм. Вварыши перекладины вставляются в стойки и закрепляются посредством резьбовых соединений. На перекладине должно быть расположено не менее одиннадцати крючков, обеспечивающих функциональность стойки для сушки белья. Торцы перекладины должны быть закрыты пластиковыми заглушками.
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