	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Игровой комплекс
Примерный эскиз
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	Конструктивно игровой комплекс выполнен в виде металлического каркаса из металлических труб Ø108 мм. скреплённых между собой при помощи хомутов. Все лучи сетей сходятся в центре основания конструкции.
На металлический каркас одеты сетки из армированного каната Ø16 мм.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек.

	
	
	Габаритные размеры

	
	
	Длина, ±20 мм
	6930

	
	
	Ширина, ±20 мм
	7110

	
	
	Высота, ±20 мм
	3674

	
	
	Комплектация

	
	
	Хомут на трубу 108, шт.
	35

	
	
	Сфера на трубу 108, шт.
	10

	
	
	Труба Ø108х3 мм.
	10

	
	
	Заглушка на трубу 108
	6

	
	
	Сетка-лаз центральная
	1

	
	
	Сетка-лаз боковая
	2

	
	
	Хомут на трубу 108

	
	
	Хомут представляет собой конструкцию из двух полухомутов, скрепленных между собой болтовым соединением. Полухомуты изготовлены из полиамида.
Хомут служит соединением трубы Ø108 мм и армированного каната Ø16 мм.

	
	
	Сфера на трубу 108

	
	
	Сфера необходима для соединения двух труб Ø108 мм. Сфера позволяет соединять трубы как вдоль, так и поперек под углом 90˚.
Сфера представляет собой конструкцию, состоящую из двух металлических полухомутов, соединенных болтами и двух полусфер, изготовленных из резины. 
Полухомуты изготовлены из металлического листа толщиной 4 мм. и предназначены для стыковки труб, как вдоль, так и поперек. Скрепляются полухомуты и трубы при помощи болтового соединения.
Полусферы образуют шар Ø390 мм. закрывающий место соединения двух труб, защищая играющих детей от зацепов о острые кромки полухомутов. Также шары улучшают внешний вид игрового комплекса.

	
	
	Труба Ø108 мм.

	
	
	Трубы выполнены из трубы стальной диаметром не менее 108 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. 
В трубах, которые соединяются со сферой, в местах крепления сфер выполнены сквозные отверстия диаметром не менее 14 мм, либо пазы размерами 37х14 мм или 32х14мм.
Концы труб, которые бетонируются в землю закрыты заглушками пластиковыми плоскими. 
[bookmark: _GoBack]Согнутые трубы имеют радиусы гиба не менее 3300 мм по внутренней стороне. 

	
	
	Сетка-лаз

	
	
	Сетка-лаз представляет собой плоскую сеть в виде паутины, выполненной из армированного каната Ø16 мм. Сами канаты скреплены между собой пластиковыми литыми хомутами. От центра сходящихся лучей отходит канат с присоединённой к нему цепью. 
На концах «лучей» расположены алюминиевые обжимные гильзы.
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