	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Скамья
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	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм 
	1914

	
	
	Ширина, ±20 мм
	350

	
	
	Высота, ±20 мм
	590

	
	
	Комплектация

	
	
	Опора, шт.
	2

	
	
	Настил сиденья, шт.
	1

	
	
	Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью.
Изделие должно устанавливаться методом бетонирования грунтозацепов в грунт-колодцы. Изделие должно быть антивандальным.
Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления не менее 3 мм.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным образом.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии.
Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ». Покрытие создает сильную износостойкую поверхность

	
	
	Опора

	
	
	Конструктивно состоит из стойки в виде буквы «П» высотой не менее 590 мм (от уровня площадки), изготовленной из металлической трубы длиной не менее 2120 мм диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. Углы стойки должны быть закруглены, радиус гиба должен быть не менее r=100 мм. Расстояние между двумя опорами стойки по осям должно быть не более 315 мм, не менее 310 мм. На расстоянии не более 159 мм от верхнего горизонтального участка стойки между опорами стойки приваривается по всему периметру прилегания скоба для последующего присоединения настила сиденья. Скоба должна быть изготовлена из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм. Размеры скобы не менее 290*45*50 мм

	
	
	Настил сиденья

	
	
	Настил сиденья должен состоять из каркаса сиденья и сиденья. Каркас сиденья должен состоять из двух балок длиной не более 1907 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 42,3 мм толщиной не менее 2,8 мм. Между двумя балками каркаса равномерно по длине должны быть приварены по контуру прилегания четыре скобы размерами не менее 295*40*55 мм, изготовленные из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм. К скобам каркаса посредством резьбовых соединений должен быть присоединен настил сидения, состоящий из четырех фанерных досок (из фанеры ФОФ) размерами не менее 1840*70 мм, толщиной не менее 30 мм.
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