	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Скамья гимнастическая для измерения гибкости
Примерный эскиз
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	Скамья гимнастическая предназначена для установки на территориях спортивных и игровых зон, зон отдыха для активных игр и физических тренировок. Может эксплуатироваться круглогодично.

Скамья гимнастическая соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Производится в соответствии со стандартом ISO 9001-2015. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты.

Скамья предназначена для выполнения упражнений наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами для сдачи нормативов по физической подготовке при непосредственном контроле ответственного лица, не предназначена для установки на открытой уличной площадке без контроля ответственного лица. 
Изделие должно сопровождаться паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях.  Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.  Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ». Покрытие создает сильную износостойкую поверхность.

Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
На лицевой поверхности должны быть установлены две линейки из листа металлического толщиной не менее 3 мм с нанесенным декоративным покрытием методом УФ-печати. 

	
	
	
	Внешние размеры

	
	
	
	Высота (мм) ±20 мм (с задвинутой линейкой)
	450

	
	
	
	Длина (мм) ±20 мм
	1490

	
	
	
	Ширина (мм) ±20 мм
	500

	
	
	
	Комплектация

	
	
	
	Настил, шт.
	1

	
	
	
	Боковина, шт.
	2

	
	
	
	Ребро, шт.
	2

	
	
	
	Настил

	
	
	
	Плита представляет собой лист фанеры ФОФ толщиной не менее 18 мм. Габариты – длина не менее 1490 мм, ширина не менее 500 мм. По периметру среза лист фанеры должен иметь покрытие влагостойкое. 

Плита должна иметь антивандальное влагоустойчивое износостойкое покрытие. 

Плита имеет отверстия под кронштейны для скрепления с ребрами и боковинами с помощью резьбовых соединений. 

Плита не должна иметь заусенцев, не должно быть острых кромок.

	
	
	
	Боковина

	
	
	
	Боковина представляет собой лист фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. Габариты боковины – длина не менее 1490 мм, ширина не менее 382 мм. Лист фанеры должен иметь покрытие влагостойкой краской для наружных работ. 

Также на боковине должно быть нанесено декоративное изображение на лицевой стороне методом УФ-печати. 

Боковина имеет отверстия под кронштейны для скрепления с ребрами и настилом с помощью резьбовых соединений.

Боковина не должна иметь заусенцев, не должно быть острых кромок.

	
	
	
	Ребро

	
	
	
	Ребро представляет собой лист фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. Габариты ребра – длина не менее 464 мм, ширина не менее 382 мм. Лист фанеры должен иметь покрытие влагостойкой краской для наружных работ. 

Ребро имеет отверстия под кронштейны для скрепления с плитой и боковинами с помощью резьбовых соединений.

Ребро не должно иметь заусенцев, не должно быть острых кромок.


