


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Качели парковые 108.110.20-20
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1
	
Скамья


[image: ]
*Примерный эскиз


	1. 
	Описание
	
	Качели парковые имеют простую и надежную сборно-разборную конструкцию. Она состоит из стоек, крыши и сиденья, подвешенного на цепях.
Качели предназначены для комфортного сиденья в общественных зонах: парках, скверах, пригородах, возле административных и жилых зданий.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х 
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Труба 140х140х4 мм
Труба 50х50х3 мм
Труба 40х40х2 мм
Труба 18х1,5 мм
Стальной лист 6 мм
Стальной лист 4 мм
Стальной лист 2,5 мм
Брусок клееный (срощенный) - экстра - сосна - 30х60
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Стойка
Крыша
Качели
Подвес
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	мм.
	2950 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Глубина
	мм.
	950 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	2700 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Назначенный срок службы
	лет
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стойка
	
	
	

	
	
	10. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Длина
	мм.
	340±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Ширина
	мм.
	140±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Высота
	мм.
	3600±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Материал 
	
	Труба 140х140х4 мм
Стальной лист 4±0,2 мм
Труба 18х1,5 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Метод установки
	
	Стойка бетонируется в грунт на глубину один метр.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Особенности
	
	Стойка представляет собой сварную конструкцию из трубы и двух опорных пластин. На наружной поверхности стойки выполнен сварной шов, используемый в качестве ориентира для вертикального выравнивания при установке. По бокам к стойкам прикрепляется подвесы для качелей.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Крыша
	
	
	

	
	
	18. 
	Количество 
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Длина
	мм.
	2950±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	20. 
	Ширина
	мм.
	950±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Высота
	мм.
	100±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Материал 
	
	Труба 50х50х3±0,2 мм
Стальной лист 2,5±0,2 мм
Брусок клееный (срощенный) - экстра - сосна - 30х60
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Метод установки
	
	На стойки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	25. 
	Особенности
	
	Конструкция крыши включает направляющие трубы, поперечные уголки и деревянные бруски. Крепление каждого бруска к уголкам осуществляется не менее чем пятью шурупами с шестигранной головкой М6х30.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Качели
	
	
	

	
	
	26. 
	Количество 
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Длина
	мм.
	1532±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Ширина
	мм.
	690±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Высота
	мм.
	550±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	30. 
	Материал 
	
	Труба профильная 40х40х2
[bookmark: _GoBack]Брусок клееный (срощенный) - экстра - сосна - 30х60
Стальной лист 6 ±0,2 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	31. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	32. 
	Метод установки
	
	Устанавливается между стойками на цепные подвесы
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	33. 
	Особенности
	
	Конструкция качелей представляет собой сборно-разборный металлический каркас с деревянными элементами. Крепление каждого бруска к металлоконструкции осуществляется не менее чем двумя винтами с шестигранной головкой М6х30. Угол наклона спинки 20 градусов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Подвес
	
	
	

	
	
	34. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	35. 
	Особенности
	
	Шарнирный подвес со страховочным элементом из нержавеющей стали. Крепится к стойке качелей при помощи резьбовых соединений. Качели крепятся к подвесам при помощи цепей и фиксируются страховочным элементом.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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