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	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Детский игровой комплекс
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	Комплекс должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для использования детьми. 
Конструктивно игровой комплекс должен быть выполнен в виде сборного металлического каркаса с присоединенными к нему площадками, ограждениями и встраиваемым оборудованием: горка, лаз, лаз-труба, бизиборды.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, мм (±20)
	8505

	
	
	Ширина, мм ( ±20)
	3740

	
	
	Высота, мм (±20)
	2507

	
	
	Комплектация

	
	
	Горка 1250, шт.
	1

	
	
	Труба 57, шт.
	41

	
	
	Фара, шт.
	3

	
	
	Ограждение горки, шт.
	1

	
	
	Сиденье, шт.
	1

	
	
	Угольник, шт.
	1

	
	
	Кронштейн, шт.
	2

	
	
	Крыша, шт.
	4

	
	
	Площадка 900, шт.
	8

	
	
	Балка , шт.
	1

	
	
	Крыло, шт.
	8

	
	
	Ограждение, шт.
	25

	
	
	Рукоход, шт.
	1

	
	
	Лаз-труба, шт.
	1

	
	
	Лаз, шт.
	1

	
	
	Капот, шт.
	1

	
	
	Дверь с бизибордом, шт.
	2

	
	
	Колесо, шт.
	4

	
	
	Стенка, шт.
	4

	
	
	Сфера, шт.
	25

	
	
	Полусфера, шт.
	3

	
	
	Изделие должно устанавливаться методом бетонирования стоек и грунтозацепов и быть антивандальным. Антивандальность обеспечивается прочностью конструкции и использованием устойчивых к повреждениям (износу) материалов. Сферы, используемые для соединения труб, представляют собой крепежный элемент шарообразной формы, наружная оболочка которых выполнена из антивандального материала (ПНД ГОСТ 16338-77 «Полиэтилен низкого давления. Технические условия»). Благодаря своей конструкции, формы шара, они предотвращают застревание элементов одежды и получение травм. Демонтаж этих элементов без специального инструмента невозможен. 
Крепление всех элементов конструкции осуществляется при помощи болтовых соединений с применением фиксатора резьбы, исключающих возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.
Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью, что предотвращает коррозию металла.
Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность.
Качество поставляемой продукции соответствует требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида продукции, в том числе должно соответствовать требованиям: ГОСТ 34614.1 -2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Общие требования безопасности и методы испытаний»; ГОСТ 34614.3 -2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок.  Дополнительные требования безопасности и методы испытаний горок»; 
Соответствует требованиям технического регламента в форме сертификации в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017.

	
	
	Горка 1250

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2950*685*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1730 мм и участка торможения длиной не менее 510 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2333*1820*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм.
Грунтозацеп горки, монтируемый к горке представляет собой стальной согнутый лист с габаритами 55х340х600 мм и толщиной 4 мм Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепа.

	
	
	Труба 57

	
	
	Трубы выполнены из трубы стальной диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. 
В трубах, которые соединяются со сферой, в местах крепления сфер выполнены сквозные отверстия диаметром не менее 11 мм. 
Концы труб, которые бетонируются в землю закрыты заглушками пластиковыми плоскими. 
Согнутые трубы имеют радиусы гиба не менее 150 мм по внутренней стороне. Прямые участки для согнутых участков трубы не менее 100 мм.

	
	
	Фара

	
	
	Фара должна состоять из фанеры ФСФ толщиной 18 мм и диаметром не менее 210 мм. На поверхности фары имеются отверстия для монтажа к полусфере.

	
	
	Ограждение горки

	
	
	Должно представлять собой панель из листа HDPE толщиной не менее 19 мм.
Панель должна иметь габаритные размеры 833*157 мм. В панели должны быть выполнены 2 овальных отверстия размерами 135*50 мм.
Панель должна крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
Крепление к горке должно быть выполнено с помощью резьбового соединения к закладным гайкам в горке.

	
	
	Сиденье

	
	
	Представляет собой конструкцию из металлического каркаса, на который крепятся пластиковые сиденье и спинка. Сиденье состоит из следующих элементов:
Сиденье – 1 шт.;
Опора – 1 шт.
Габариты сиденья составляют не менее 469х791х256 мм.
Сиденье состоит из двух металлических кронштейнов, на которые закреплены сиденье и спинка. Кронштейны представляют собой сварную конструкцию из труб сечением 40х25 мм и толщиной стенки 2 мм. Сиденье и спинка выполнены из полиэтилена низкого давления (ПНД) по ГОСТ 16338-85.
Опора представляет собой сварную конструкцию, элементы которой изготовлены из листового металла толщиной 2,5 мм и 4 мм.

	
	
	Угольник

	
	
	Представляет собой конструкцию из панели и стальных уголков. Панель должна быть выполнена из влагостойкой ФОФ толщиной 18 мм. На панели имеются отверстия для установки стальных уголков.

	
	
	Кронштейн

	
	
	Кронштейн должен состоять из следующих элементов:
- Стойка;
- Уголок – 6 шт.;
- хомут – 2 шт.;
- Винты
Стойка должна быть выполнена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм и габаритами не менее 756х923 мм.
Уголок должен быть выполнен из стального листа с толщиной 2,5 мм и габаритами 33,5х33,5х90 мм. На поверхности уголка находятся 3 отверстия с гайками-заклепками для монтажа к кронштейну и перегородке.
Хомут представляет собой пластиковое изделие, состоящее из двух половинок и соединительных элементов.

	
	
	Крыша

	
	
	Крыша должна быть выполнена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм. Устанавливается при помощи хомутов.

	
	
	Площадка 900

	
	
	Площадка состоит из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил выполнен из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм (±10мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм

	
	
	Балка

	
	
	Балка представляет собой сварную конструкцию из стальных труб диаметром 57 мм и имеет габариты не менее 1857х259х399 мм.

	
	
	Крыло

	
	
	Крыло должно быть выполнено из гнутого стального листа толщиной 2,5 мм и 6 гаек заклепок. Крыло имеет габариты 438х83х127 мм


	
	
	Ограждение

	
	
	Ограждение представляет собой сборную конструкцию из панели и хомутов. Панель изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм. Хомут состоит их двух зеркальных пластиковых частей, стянутых соединительными элементами.

	
	
	Рукоход

	
	
	Рукоход представляет собой сварную конструкцию из направляющих стальных труб диаметром 57 мм и поперечных стальных труб диаметром 33,5 мм. Рукоход имеет габариты не менее 960х957х310 мм

	
	
	Лаз-труба

	
	
	Лаз-труба должна состоять из 2-х прямых элементов. Габариты лаза должны быть не менее Ø840х1000. Каждый элемент состоит из четырех сегментов.
Все элементы должны быть выполнены из трехслойного полиэтилены низкого давления.


	
	
	Лаз

	
	
	Лаз представляет собой сварную конструкцию из стальных труб диаметром 57 мм. Габариты лаза должны быть не менее 957х399х2739

	
	
	Капот

	
	
	В состав капота входят:
· стенка – 1 шт.;
· бизиборд – 1 шт.;
Капот имеет габариты 1680x710 (±20) мм. Прямоугольная панель размерами 1680х710 (±20) мм изготовлена из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 18 мм. В панели имеются отверстия для установки крепежных элементов и крепления бизиборда. Также к панели прикрепляется бизиборд.

	
	
	Дверь с бизибордом

	
	
	В состав перегородки входят:
· панель – 1 шт.;
· бизиборд – 1 шт.;
· хомут 57 – 4 шт.;
Панель имеет габариты 925x1034 (±20) мм. Прямоугольная панель размерами 925х837 (±20) мм изготовлена из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 18 мм. В панели имеются отверстия для закрепления пластиковых зацепов и других боковых элементов. Хомут 57 состоит их двух зеркальных пластиковых частей, стянутых соединительными элементами. Также к панели прикрепляется бизиборд.

	
	
	Колесо

	
	
	В состав колеса входят:
· панель – 1 шт.;
· бизиборд – 1 шт.;
Колесо изготавливается в виде окружности с диаметром 904 (±20) мм. Панель диаметром 904 (±20) мм изготовлена из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 18 мм. В панели имеются отверстия для установки крепежных элементов и крепления бизиборда. Также к панели прикрепляется бизиборд...

	
	
	Стенка

	
	
	Представляет собой конструкцию из панели и соединительных элементов. Панель должна быть выполнена из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 18 мм. На панели имеются крепежные отверстия для установки.

	
	
	Сфера

	
	
	Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. 
Полусферы представляют собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 102 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. Для скрепления двух полусфер между собой выполнены 4 отверстия диаметрами не менее 9,2 мм, которые расположены на расстоянии не менее 100 мм по осевом. 
Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 2,5 мм. Представляет собой деталь крестообразной формы с полусферическими радиусными частями по четырем краям, радиусы не менее 28,5 мм. В радиусных частях выполнены отверстия-пазы размерами не менее 40х12 мм, всего 4 шт. Отверстия-пазы расположены от края крестообразных окончаний на расстоянии не менее 22 мм и расположены длинной стороной перпендикулярно крестообразным окончанием, которые позволяют регулировать угол установки кронштейна. 
Отверстия под крепления пластиковых полусфера закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружнему бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм.

	
	
	Полусфера

	
	
	Полусфера должна состоять из пластиковой полусферы, кронштейна металлического и заглушек. 
Полусфера представляет собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 98 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. 
Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 4 мм. Габариты 170х100 мм высотой не менее 59 мм. Кронштейн выполнены в виде усеченной окружности с вырезами и отогнутыми бортами. Борты имеют загнутые края друг к другу под углом 120 градусов. 
Отверстия под крепления пластиковой полусферы закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружнему бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм
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