	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Комплекс игровой детский
Примерный эскиз
[image: ]
	Комплекс должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для использования детьми. 
Конструктивно игровой комплекс должен быть выполнен в виде сборного металлического каркаса с присоединенными к нему площадками, ограждениями и встраиваемым оборудованием: бизиборды.

	
	
	Внешние размеры 

	
	
	Длина, мм 
	4043

	
	
	Ширина, мм
	3740

	
	
	Высота, мм
	2507

	
	
	Комплектация

	
	
	Сиденье, шт.
	1

	
	
	Угольник, шт.
	1

	
	
	Кронштейн, шт.
	2

	
	
	Каркас маленький, шт.
	2

	
	
	Крыша, шт. 
	2

	
	
	Трубы 57, шт. 
	32

	
	
	Площадка 900, шт. 
	4

	
	
	Каркас площадки, шт.
	1

	
	
	Балка, шт.
	1

	
	
	Крыло, шт.
	8

	
	
	Ограждения, шт.
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	Перегородка с бизибордом, шт.
	1

	
	
	Капот, шт.
	1

	
	
	Дверь с бизибордом, шт.
	1

	
	
	Колесо, шт.
	4

	
	
	Приборная панель, шт.
	1

	
	
	Стенка, шт.
	3

	
	
	Крышка капота, шт.
	1

	
	
	Настил, шт.
	2

	
	
	Сфера 57, шт.
	18

	
	
	Полусфера, шт.
	3

	
	
	Фара, шт.
	3

	
	
	Описание конструкции

	
	
	Изделие должно устанавливаться методом бетонирования стоек и быть антивандальным. Антивандальность обеспечивается прочностью конструкции и использованием устойчивых к повреждениям (износу) материалов. Сферы, используемые для соединения труб, представляют собой крепежный элемент шарообразной формы, наружная оболочка которых выполнена из антивандального материала (ПНД ГОСТ 16338-77 «Полиэтилен низкого давления. Технические условия»). Благодаря своей конструкции, формы шара, они предотвращают застревание элементов одежды и получение травм. Демонтаж этих элементов без специального инструмента невозможен. 
Крепление всех элементов конструкции осуществляется при помощи болтовых соединений с применением фиксатора резьбы, исключающих возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.
Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью, что предотвращает коррозию металла.
Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность.
Качество поставляемой продукции соответствует требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида продукции, в том числе должно соответствовать требованиям: ГОСТ 34614.1 -2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Общие требования безопасности и методы испытаний»; ГОСТ 34614.3 -2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок.  Дополнительные требования безопасности и методы испытаний горок»; 
Соответствует требованиям технического регламента в форме сертификации в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017.

	
	
	Сиденье

	
	
	Представляет собой конструкцию из металлического каркаса, на который крепятся пластиковые сиденье и спинка. Сиденье состоит из следующих элементов:
· сиденье – 1 шт.;
· опора – 1 шт.
Габариты сиденья составляют не менее 469х791х256 мм.
Сиденье состоит из двух металлических кронштейнов, на которые закреплены сиденье и спинка. Кронштейны представляют собой сварную конструкцию из труб сечением 40х25 мм и толщиной стенки 2 мм. Сиденье и спинка выполнены из полиэтилена низкого давления (ПНД) по ГОСТ 16338-85.
Опора представляет собой сварную конструкцию, элементы которой изготовлены из листового металла толщиной 2,5 мм и 4 мм.

	
	
	Угольник

	
	
	Представляет собой конструкцию из панели и стальных уголков. Панель должна быть выполнена из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 18 мм. На панели имеются отверстия для установки стальных уголков. 

	
	
	Кронштейн

	
	
	Кронштейн должен состоять из следующих элементов:
· стойка;
· уголок – 6 шт.;
· хомут – 2 шт.;
· винты
Стойка должна быть выполнена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм и габаритами не менее 756х923 мм.
Уголок должен быть выполнен из стального листа с толщиной 2,5 мм и габаритами 33,5х33,5х90 мм. На поверхности уголка находятся 3 отверстия с гайками-заклепками для монтажа к кронштейну и перегородке.
Хомут представляет собой пластиковое изделие, состоящее из двух половинок и соединительных элементов.

	
	
	Каркас маленький

	
	
	Каркас выполнен в виде сварной конструкции из четырех профилей. Профили изготавливаются из стального листа толщиной не менее 2,5 мм методом гибки. В профилях имеются несколько крепежных отверстий. Каркас имеет габариты 900x521 (±20) мм.

	
	
	Крыша

	
	
	Крыша должна быть выполнена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм. Устанавливается при помощи хомутов.

	
	
	Труба 57

	
	
	Трубы выполнены из трубы стальной диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. 
В трубах, которые соединяются со сферой, в местах крепления сфер выполнены сквозные отверстия диаметром не менее 11 мм. 
Концы труб, которые бетонируются в землю закрыты заглушками пластиковыми плоскими. 
Согнутые трубы имеют радиусы гиба не менее 150 мм по внутренней стороне. Прямые участки для согнутых участков трубы не менее 100 мм. 

	
	
	Площадка 900

	
	
	Площадка состоит из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил выполнен из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм (±10мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм

	
	
	Каркас площадки

	
	
	Стальной каркас для игрового спортивного оборудования изготавливается методом гибки из стального листа толщиной не менее 2,5 мм. Каркас имеет габариты 900x900 мм (±20) мм и оснащен необходимыми крепежными отверстиями для установки других элементов.

	
	
	Балка

	
	
	Балка представляет собой сварную конструкцию из стальных труб диаметром 57 мм и имеет габариты не менее 1857х259х399 мм.

	
	
	Крыло

	
	
	Крыло должно быть выполнено из гнутого стального листа толщиной 2,5 мм и 6 гаек заклепок. Крыло имеет габариты 438х83х127 мм


	
	
	Ограждение

	
	
	Ограждение представляет собой сборную конструкцию из панели и хомутов. Панель изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм. Хомут состоит их двух зеркальных пластиковых частей, стянутых соединительными элементами.

	
	
	Перегородка с бизибордом

	
	
	В состав перегородки входят:
· стенка – 1 шт.;
· бизиборд – 1 шт.;
· хомут 57 – 4 шт.;
Перегородка имеет габариты 1755x1035 (±20) мм. Прямоугольная стенка размерами 1755х837 (±20) мм изготовлена из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 18 мм. В стенке имеются отверстия для закрепления пластиковых зацепов и других боковых элементов. Хомут 57 состоит их двух зеркальных пластиковых частей, стянутых соединительными элементами. Также к панели прикрепляется бизиборд.

	
	
	Капот

	
	
	В состав капота входят:
· стенка – 1 шт.;
· бизиборд – 1 шт.;
Капот имеет габариты 1680x710 (±20) мм. Прямоугольная панель размерами 1680х710 (±20) мм изготовлена из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 18 мм. В панели имеются отверстия для установки крепежных элементов и крепления бизиборда. Также к панели прикрепляется бизиборд.

	
	
	Дверь с бизибордом

	
	
	В состав перегородки входят:
· панель – 1 шт.;
· бизиборд – 1 шт.;
· хомут 57 – 4 шт.;
Панель имеет габариты 925x1034 (±20) мм. Прямоугольная панель размерами 925х837 (±20) мм изготовлена из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 18 мм. В панели имеются отверстия для закрепления пластиковых зацепов и других боковых элементов. Хомут 57 состоит их двух зеркальных пластиковых частей, стянутых соединительными элементами. Также к панели прикрепляется бизиборд.

	
	
	Колесо

	
	
	В состав колеса входят:
· панель – 1 шт.;
· бизиборд – 1 шт.;
Колесо изготавливается в виде окружности с диаметром 904 (±20) мм. Панель диаметром 904 (±20) мм изготовлена из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 18 мм. В панели имеются отверстия для установки крепежных элементов и крепления бизиборда. Также к панели прикрепляется бизиборд...

	
	
	Приборная панель

	
	
	Приборная панель должна состоять из следующих элементов:
· панель – 1 шт.;
· руль – 1 шт.;
Панель должны быть выполнена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм и габаритами не менее 1500х408 мм.
Руль должен состоять из следующих элементов:
· заглушка – 1 шт.;
· ось с фланцем – 1 шт.;
· рулевое колесо – 1 шт.;
· крепеж.
Заглушка должна быть изготовлена из полипропилена.
Ось с фланцем представляет собой сварную конструкцию из фланца, изготовленного из стального листа толщиной 4 мм и габаритами не менее  100х100 мм, и оси, изготовленной из стального цилиндра и габаритами 36х69 мм.
Рулевое колесо состоит из кольца, изготовленного из стальной трубы диаметром 15 мм и толщиной 2,8 мм, пластины, состоящей из стального листа толщиной 4 мм и габаритами не менее 250х60 мм

	
	
	Стенка

	
	
	Представляет собой конструкцию из панели и соединительных элементов. Панель должна быть выполнена из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 18 мм. На панели имеются крепежные отверстия для установки.

	
	
	Крышка капота

	
	
	Крышка капота представляет конструкцию из панели и двух хомутов, установленных с помощью крепежных элементов. Панель имеет габаритные размеры 1450x868 (±20) мм, изготавливается из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 18 мм. Хомуты сделаны из пластика ПНД и имеют размеры 116x20x68 (±20) мм.

	
	
	Настил

	
	
	Представляет собой конструкцию из панели и соединительных элементов. Панель должна быть выполнена из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 18 мм и габаритами не менее 1441х900 мм. На панели имеются крепежные отверстия для установки.

	
	
	Сфера 57

	
	
	Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. 
Полусферы представляют собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 102 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. Для скрепления двух полусфер между собой выполнены 4 отверстия диаметрами не менее 9,2 мм, которые расположены на расстоянии не менее 100 мм по осевом. 
Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 2,5 мм. Представляет собой деталь крестообразной формы с полусферическими радиусными частями по четырем краям, радиусы не менее 28,5 мм. В радиусных частях выполнены отверстия-пазы размерами не менее 40х12 мм, всего 4 шт. Отверстия-пазы расположены от края крестообразных окончаний на расстоянии не менее 22 мм и расположены длинной стороной перпендикулярно крестообразным окончанием, которые позволяют регулировать угол установки кронштейна. 
Отверстия под крепления пластиковых полусфера закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружнему бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм. 

	
	
	Полусфера

	
	
	Полусфера должна состоять из пластиковой полусферы, кронштейна металлического и заглушек. 
Полусфера представляет собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 98 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. 
Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 4 мм. Габариты 170х100 мм высотой не менее 59 мм. Кронштейн выполнены в виде усеченной окружности с вырезами и отогнутыми бортами. Борты имеют загнутые края друг к другу под углом 120 градусов. 
Отверстия под крепления пластиковой полусферы закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружнему бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм

	
	
	Фара

	
	
	Фара должна состоять из фанеры ФСФ толщиной 18 мм и диаметром не менее 210 мм. На поверхности фары имеются отверстия для монтажа к полусфере.
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