	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя

	1
	Горка

Примерный эскиз
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	[bookmark: _GoBack]Горка предназначена для размещения в детских дошкольных учреждениях, на территориях парков, дворовых территориях и местах общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. Соответствуют требованиям современного дизайна, отвечают требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Производятся в соответствии со стандартом ISO 9001-2015. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей. Изделие должно состоять из лестницы входной, с помощью которой можно попасть на площадку с выходом на горку, и горки h=950 мм. Площадка должна иметь ограждения, обеспечивающие безопасное нахождение детей на игровом изделии. Сама горка должна иметь стартовую площадку, полосу скольжения и полосу торможения. Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Детали из фанеры окрашены влагостойкой акриловой краской. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными антивандальными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж должен производиться бетонированием стоек на глубину не менее 600 мм.

	
	
	Внешние размеры 

	
	
	Высота (мм) ± 20 мм
	1775

	
	
	Длина (мм) ± 20 мм
	3454

	
	
	Ширина (мм) ± 20 мм
	1026

	
	
	Комплектация

	
	
	Горка h=950 мм, шт.
	1

	
	
	Лестница входная 950 мм, шт.
	1

	
	
	Ограждение 900 мм (1), шт.
	2

	
	
	Ограждение 900 мм (2), шт.
	1

	
	
	Площадка 900 мм, шт.
	1

	
	
	Стойка, шт.
	4

	
	
	Лестница входная 950 мм

	
	
	Лестница должна состоять из:
- перила – 2 шт.
- боковина – 2 шт.,
- ступень – 4 шт.,
- борт - 1 шт.
Габариты лестницы должны быть 1024*786*2148 мм (±20 мм). Перила лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм длиной не менее 1500 мм. К перилам при помощи резьбовых соединений должны крепиться боковины ромбовидной формы, изготовленные из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. В боковинах должно быть расположено не менее одного декоративного овального отверстия размерами не менее 60*380 мм. Габаритные размеры боковин не менее 750*1690 мм. Ступени размерами не более 150*610 мм должны быть изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Ступени размерами не более 170*500 мм должны быть изготовлены из полиэтилена НД. Ступени должны крепиться к металлическим кронштейнам посредством резьбовых соединений. Кронштейны должны быть изготовлены из металлического листа толщиной не менее 2 мм, длина кронштейнов не менее 502 мм, ширина не менее 110 мм. Кронштейны должны крепиться к боковинам лестницы посредством резьбовых соединений. В целях безопасности, для исключения случаев застревания одежды и частей тела ребенка между площадкой и последней ступенью должен быть установлен вертикальный борт размерами не менее 65*610 мм, изготовленный из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм, закрывающий отверстие между ступенями.

	
	
	Горка 950 мм

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2080*394*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1253 мм и участка торможения длиной не менее 444 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=260 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 1840*992*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 150 мм.

	
	
	Ограждение 900 мм (1)

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из боковины с хомутами.
Боковина должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Боковина должна иметь размеры 765*815 мм. В центре боковины должно быть выполнено вертикальное овальное отверстие размерами не менее 80*300мм с радиусом закругления сверху и снизу не менее 40 мм. 

	
	
	Ограждение 900 мм (2)

	
	
	Должно представлять собой две панели из листа HDPE толщиной не менее 19 мм. Панели должна крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
Крепление к горке должно быть выполнено с помощью резьбового соединения к плоскости крепления ската горки к площадке.

	
	
	Площадка 900мм

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм (±10 мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее четырех болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм

	
	
	Стойка, шт.

	
	
	Стойки комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации хомутов и обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяется площадка 900.
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