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	Спортивное оборудование «Бревно»
Примерный эскиз
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	Конструктивно спортивное оборудование должно представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек и различных встраиваемых элементов. 
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» или эквивалент на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ» или эквивалент. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	
	Внешние размеры

	
	
	
	Высота (мм) ± 20 мм
	300

	
	
	
	Длина (мм) ± 20 мм
	4000

	
	
	
	Ширина (мм) ± 20 мм
	1014

	
	
	
	Комплектация

	
	
	
	Балка 1, шт.
	2 

	
	
	
	Балка 2, шт.
	2

	
	
	
	Балка 3, шт.
	2

	
	
	
	Стойка 1, шт.
	5

	
	
	
	Доска 1, шт.
	2

	
	
	
	Доска 2, шт.
	1
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	Спортивное оборудование «Бревно»

	
	
	
	Спортивное оборудование «Бревно» должно состоять из 5 стоек высотой 864 мм, изготовленных из трубы d=76 мм, толщиной стенки 2 мм с
[bookmark: _GoBack]приваренными металлическими пластинами с отверстиями для крепления балок и установленной на нижнем торце трубы пластиковой заглушки.
К стойкам, при помощи болтового соединения, должны крепится балки, изготовленные из профильной трубы 60х40х2 мм. 
Сверху к балкам необходимо крепить, при помощи болтового соединения, фанерные доски изготовленные из ламинированной фанеры ФОФ толщиной 15 мм.
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