	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Пергола
Примерный эскиз
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	Конструктивно Пергола должна представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из металлических элементов в виде стоек , перекладин, декоративных элементов из металлического листа и крыши изготовленные из древесного материала.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» или эквивалент на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ» или эквивалент. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. На элементах из деревянного бруса не допускаются заусенцы, трещины, поврежденные сучки, сколы и вмятины. Обработка производится антисептиком и маслом террасным атмосферостойкой для древесины.
Выступающие крепежные элементы не имеют острых граней.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы или из нержавеющей стали
Монтаж производится путем бетонирования стоек.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина (мм) 
	5671

	
	
	Ширина (мм)
	4671

	
	
	Высота (мм)
	4010

	
	
	Комплектация

	
	
	Стойка, шт. 
	8

	
	
	Крыша 3х2,5, шт.
	1

	
	
	Крыша 3х1,5, шт.
	2

	
	
	Крыша 2х1,5, шт.
	2

	
	
	Крыша 3х2, шт.
	2

	
	
	Труба с фланцами, шт.
	8

	
	
	Панель, шт.
	8

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Стойка

	
	
	Стойки должны быть изготовлены из профильной стальной трубы размерами 80 на 80 и длиной не менее 4800 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. На стойках имеются отверстия с вытяжными гайками.

	
	
	Крыша 3х2,5

	
	
	Крыша перголы изготовлена из бруса хвойных пород, конструкция имеет размеры 3000х2500х200 мм. Конструкция состояит из 2 брусков длиной 3000мм и 20 брусков 2500мм. Профиль бруса не более 50х100мм. Два бруса длиной 3000мм лежать поперек другим 20 брускам на расстоянии от торцов 245мм и закреплены при помощи глухарей.

	
	
	Крыша 3х1,5

	
	
	Крыша перголы изготовлена из бруса хвойных пород, конструкция имеет размеры 3000х1500х200 мм. Конструкция состояит из 2 брусков длиной 3000мм и 20 брусков 1500мм. Профиль бруса не более 50х100мм. Два бруса длиной 3000мм лежать поперек другим 20 брускам на расстоянии от торцов 250мм и 600мм, и закреплены при помощи глухарей.

	
	
	Крыша 2х1,5

	
	
	Крыша перголы изготовлена из бруса хвойных пород, конструкция имеет размеры 2000х1500х200 мм. Конструкция состояит из 2 брусков длиной 2000мм и 13 брусков 1500мм. Профиль бруса не более 50х100мм. Два бруса длиной 2000мм лежать поперек другим 13 брускам на расстоянии от торцов 250мм и 600мм, и закреплены при помощи глухарей.

	
	
	Крыша 3х2

	
	
	Крыша перголы изготовлена из бруса хвойных пород, конструкция имеет размеры 2845х2000х200 мм. Конструкция состояит из 2 брусков длиной 2845мм и 19 брусков 2000мм. Профиль бруса не более 50х100мм. Два бруса длиной 2845мм лежать поперек другим 19 брускам на расстоянии от торцов 5мм, и закреплены при помощи глухарей. По середине конструкции поперек проходит брус профилем 50х50 мм и длиной 2845мм и закреплен глухарями.

	
	
	Труба с фланцами

	
	
	Труба изготовлена из профильной стальной трубы размерами 80х80х3мм, где по краям приварены фланцы с четыремя отверстиями диаметром 9 мм. Толщина фланца 4мм.

	
	
	Панель

	
	
	Панель изготовлена из стального листа толщиной 1,5 мм и габаритными размерами 1800х920мм. На поверхности листа имеются декоративные отверстия диаметром от 20 до 60мм. Панель имеет оцинкованное  покрытие с последующей покраской.



[bookmark: _GoBack]
image1.jpeg




