	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	305.27.00 Урна для раздельного сбора мусора.
Примерный эскиз
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	Внешние размеры (в статичном положении)

	
	
	Длина, мм (±20 мм)
	1200

	
	
	Ширина, мм (±20 мм)
	400

	
	
	Высота, мм (±20 мм)
	891

	
	
	Вес нетто, кг, не более
	125

	
	
	Срок службы, лет
	5

	
	
	Комплектация

	
	
	Урна, шт
	1

	
	
	Описание конструкции

	
	
	Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию и может использоваться круглогодично.
Каждое изделие комплектуется паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указание по монтажу, рекомендациями по обслуживанию и иными требованиями.
Урна имеет 3 контейнера. Объём одного контейнера 68 л.

	
	Урна

	
	
	Урна должна быть изготовлена из листового металла. Каркас должен быть изготовлен из металлического листа толщиной не менее 3 мм.
[bookmark: _GoBack]Двери должны быть изготовлены из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм. Контейнер для мусора должен быть изготовлен из оцинкованного металлического листа толщиной не менее 0,80 мм. Объем одного контейнера должен быть не менее 60 л. Контейнер для мусора должен быть высотой 530 мм (±10 мм), сечением не менее 360х375 мм.
Металлический каркас должен быть окрашен порошковой полимерной краской в заводских условиях методом запекания стойкой к истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета. На лицевую поверхность двери должны быть наклеены наклейки с указанием типа выбрасываемых отходов.
Для извлечения контейнеров с мусором должно быть предусмотрено открывание двери. Дверь должна иметь возможность извлечения из корпуса урны. Контейнер должен иметь возможность извлечения из урны с помощью металлических ручек. На дне контейнера должны быть дренажные отверстия.
Урна должна иметь возможность крепления к твердому покрытию.
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